Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

* ***Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:***
* ***раздел «I. Общие положения» внесены следующие изменения и дополнения:***

***Пункт 1.49. читать в следующей редакции:***

1.49. В ТЕРр раздела 58 учтено производство работ:

а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты заработная плата и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5%);

б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий; в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м2 – **5,49** кг (или одного

листа размерами 1420х710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м2).

***Пункт 1.58 исключить***

***В раздел «II. Исчисление объемов работ» внесены следующие изменения и дополнения:***

***Пункт 2.63. читать в следующей редакции:***

2.63. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:

площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;

площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн – утроенной площади их горизонтальной проекции;

площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2; площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от

диаметра труб по **приложению** **8**; площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления,

принимается в зависимости от диаметра труб по приложению 8.

3

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

***В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы внесены следующие изменения и дополнения:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов стеновых панелей и панелей перекрытий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м восстановленной герметизации стыков | | |  |  |  |  |
| 53-21-1 | Ремонт и восстановление | 211,99 | 91,15 | 4,33 | 0,00 | 116,51 | 11,48 |
|  | герметизации горизонтальных и |  |  |  |  |  |  |
|  | вертикальных стыков стеновых |  |  |  |  |  |  |
|  | панелей прокладками на клее в |  |  |  |  |  |  |
|  | один ряд |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: | | |  |  |  |  |
| 53-21-2 | минераловатными пакетами, | 776,06 | 49,59 | 70,11 | 0,00 | 656,36 | 6,72 |
|  | стык горизонтальный |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-3 | минераловатными пакетами, | 886,25 | 153,47 | 124,23 | 0,00 | 608,55 | 20,3 |
|  | стык вертикальный |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-4 | пенополистиролом, стык | 617,01 | 57,29 | 55,39 | 0,00 | 504,33 | 7,67 |
|  | горизонтальный |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-5 | пенополистиролом, стык | 1212,88 | 119,22 | 94,34 | 0,00 | 999,32 | 15,96 |
|  | вертикальный |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: | | | | | | |
| 53-21-6 | вулканизирующейся | 3526,65 | 233,12 | 3293,53 | 143,36 | 0,00 | 29,36 |
|  | тиоколовой или монтажной пеной |  |  |  |  |  |  |
|  | типа «Makroflex», «Soudal», «Neo |  |  |  |  |  |  |
|  | Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| *(101-9108)* | *Мастика тиоколовая, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| 53-21-7 | герметизирующей | 6252,25 | 251,94 | 6000,31 | 262,96 | 0,00 | 31,73 |
|  | нетвердеющей или силиконовыми |  |  |  |  |  |  |
|  | и акриловыми герметиками |  |  |  |  |  |  |
| *(101-9091)* | *Мастика герметизирующая, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: | | | | |  |  |
| 53-21-8 | вулканизирующейся | 3898,13 | 220,26 | 3677,87 | 161,13 | 0,00 | 27,74 |
|  | тиоколовой или монтажной пеной |  |  |  |  |  |  |
|  | типа «Makroflex», «Soudal», «Neo |  |  |  |  |  |  |
|  | Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| *(101-9108)* | *Мастика тиоколовая, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| 53-21-9 | герметизирующей | 5187,68 | 264,80 | 4922,88 | 215,42 | 0,00 | 33,35 |
|  | нетвердеющей или силиконовыми |  |  |  |  |  |  |
|  | и акриловыми герметиками |  |  |  |  |  |  |
| *(101-9091)* | *Мастика герметизирующая, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| 53-21-10 | Устройство водоотбойной ленты | **1081,76** | 111,29 | 3,46 | 0,00 | **967,01** | 15,08 |
|  | вертикальных стыков |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-11 | Устройство водоотводящего | 13,23 | 11,08 | 0,87 | 0,00 | 1,28 | 1,52 |
|  | фартука вертикальных стыков |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление солнцезащиты: |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-12 | полимерцементным составом | 234,06 | 203,18 | 6,06 | 0,00 | 24,82 | 26,25 |
| 53-21-13 | красками ПХВ | 81,64 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 70,34 | 1,55 |
|  | (бутадионстирольными или |  |  |  |  |  |  |
|  | кумаронокаучуковыми) |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-14 | Устройство чеканки и расшивка | 115,78 | 99,18 | 6,92 | 0,00 | 9,68 | 12,29 |
|  | швов цокольных панелей с |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренней стороны раствором |  |  |  |  |  |  |

4

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  |  | расход |  |
|  | труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего | оплата | неучтенных |  |
|  |  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 53-21-15 | Устройство промазки и расшивка | 437,21 |  | 412,92 | 0,87 | 0,00 | 23,42 | 49,69 |  |
|  | швов панелей перекрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | раствором снизу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и восстановление стыков, | облицованных | полиэтиленовыми полосами, на поверхностях: | | | | |  |  |
| 53-21-16 | горизонтальных | **3248,16** |  | 1014,48 | 1033,80 | 121,99 | **1199,88** | 131,07 |  |
| 53-21-17 | вертикальных | **3920,10** |  | 1342,27 | 1377,95 | 162,70 | **1199,88** | 173,42 |  |
| 53-21-18 | потолочных | **4518,48** |  | 1698,90 | 1619,70 | 191,47 | **1199,88** | 201,77 |  |
|  | Ремонт и восстановление изоляции | шахт лифтов | : |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-19 | монтажной пеной типа | 1236,27 |  | 249,62 | 986,65 | 103,84 | 0,00 | 32,63 |  |
|  | «Makroflex», «Soudal», «Neo |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Flex», «Chemlux», «Paso» и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(101-9108)* | *Мастика тиоколовая, (кг )* | *-* |  | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| 53-21-20 | прокладками ПРП в 2 слоя | 5366,47 |  | 312,81 | 17,31 | 0,00 | 5036,35 | 40,89 |  |
|  | Ремонт и восстановление уплотнения | стыков | прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных | | | | | |  |
|  | блоках: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53-21-21 | насухо | 2442,37 |  | 59,55 | 12,12 | 0,00 | 2370,70 | 7,5 |  |
| 53-21-22 | на мастике | 2558,10 |  | 92,50 | 3,46 | 0,00 | 2462,14 | 11,65 |  |
|  | **Ремонт и восстановление герметизации стыковшириной панельного шва 30 мм наружных стеновых** | | | | | | | |  |
|  | **панелей с применением:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-23** | **навесных люлек** | **8988,72** |  | **804,42** | **2969,10** | **0,00** | **5215,20** | **109** |  |
|  | **бутилкаучуковыми и** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **нетвердеющими мастиками с** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **установкой упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-24** | **канатного метода** | **1297,92** |  | **497,78** | **10,86** | **0,00** | **789,28** | **55,93** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками без установки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-25** | **канатного метода** | **3657,31** |  | **572,45** | **15,19** | **0,00** | **3069,67** | **64,32** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками с установкой** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-26** | **автогидроподъемника** | **9535,92** |  | **348,38** | **8398,26** | **551,62** | **789,28** | **45,01** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками без установки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-27** | **автогидроподъемника** | **13188,06** |  | **405,28** | **9713,11** | **637,81** | **3069,67** | **51,76** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками с установкой** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-28** | **наружных инвентарных** | **1148,52** |  | **348,38** | **10,86** | **0,00** | **789,28** | **45,01** |  |
|  | **лесов отверждающими** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мастиками или герметиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **без установки упругой** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-29** | **наружных инвентарных** | **3490,14** |  | **405,28** | **15,19** | **0,00** | **3069,67** | **51,76** |  |
|  | **лесов отверждающими** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **мастиками или герметиками с** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **установкой упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-30** | **навесных люлек** | **3389,75** |  | **348,61** | **2251,86** | **0,00** | **789,28** | **45,04** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками без установки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53-21-31** | **навесных люлек** | **6076,79** |  | **400,78** | **2606,34** | **0,00** | **3069,67** | **51,78** |  |
|  | **отверждающими мастиками** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **или герметиками с установкой** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **упругой прокладки** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **При изменении ширины панельного шва на каждые 10 мм добавлять к расценке:** | | | | | |  |  |  |
| **53-21-32** | **53-21-24** | **354,06** |  | **88,82** | **2,19** | **0,00** | **263,05** | **9,98** |  |
| **53-21-33** | **53-21-25** | **350,29** |  | **85,71** | **1,53** | **0,00** | **263,05** | **9,63** |  |
| **53-21-34** | **53-21-26** | **1779,84** |  | **62,93** | **1453,86** | **95,47** | **263,05** | **8,13** |  |
| **53-21-35** | **53-21-27** | **1777,16** |  | **60,92** | **1453,19** | **95,47** | **263,05** | **7,78** |  |
| **53-21-36** | **53-21-28** | **328,17** |  | **62,93** | **2,19** | **0,00** | **263,05** | **8,13** |  |

5

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **53-21-37** | **53-21-29** | **325,50** | **60,92** | **1,53** | **0,00** | **263,05** | **7,78** |  |
| **53-21-38** | **53-21-30** | **716,04** | **62,93** | **390,06** | **0,00** | **263,05** | **8,13** |  |
| **53-21-39** | **53-21- 31** | **713,36** | **60,92** | **389,39** | **0,00** | **263,05** | **7,78** |  |
| **53-21-40** | **Ремонт и восстановление** | **2660,75** | **357,56** | **1667,58** | **0,00** | **635,61** | **48,45** |  |
|  | **герметизации стыков** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **наружных стеновых панелей** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **прокладками "Вилатерм",** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **монтажной пеной (типа** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **"Makroflex", "Soudal", "Neo** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Flex", "Chemlux", "Paso" и т.п.)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **и мастикой** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **вулканизирующейся** |  |  |  |  |  |  |  |
| ***(101-8052)*** | ***Пена монтажная, (л)*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***(П)*** | ***-*** |  |

**Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования**

Измеритель: 1 м изолируемой стены Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки стены:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53-24-1 | в 1 | кирпич | **321,90** | 89,30 | 96,22 | 0,00 | **136,38** | 12,1 |
| 53-24-2 | в 1,5 кирпича | | **349,77** | 93,73 | 96,41 | 0,00 | **159,63** | 12,7 |
| 53-24-3 | в 2 | кирпича | **436,19** | 99,63 | 130,45 | 0,00 | **206,11** | 13,5 |
| 53-24-4 | в 2,5 кирпича | | **461,09** | 101,11 | 130,62 | 0,00 | **229,36** | 13,7 |
| 53-24-5 | в 3 | кирпича | **506,24** | 102,58 | 151,05 | 0,00 | **252,61** | 13,9 |
| 53-24-6 | в 4 | кирпича | **531,96** | 104,80 | 151,30 | 0,00 | **275,86** | 14,2 |

**В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии**

**«Knauf»**

Измеритель: 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)

Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf»:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55-4-1 | в 1 слой при высоте этажа до 4 | | **14279,15** | 1058,45 | 101,21 | 31,28 | **13119,49** | 138,36 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-4-2 | в 1 слой при высоте этажа | | **14247,25** | 1026,55 | 101,21 | 31,28 | **13119,49** | 134,19 |
|  | свыше 4 м | |  |  |  |  |  |  |
| 55-4-3 | в 2 | слоя при высоте этажа до 4 | **28400,07** | 1955,46 | 235,05 | 71,97 | **26209,56** | 249,74 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 55-4-4 | в 2 | слоя при высоте этажа | **28335,87** | 1891,26 | 235,05 | 71,97 | **26209,56** | 241,54 |
|  | свыше 4 м | |  |  |  |  |  |  |

**В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод**

Измеритель: 100 коробок или колод

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оконных коробок: |  |  |  |  |  |  |
| 56-4-1 | в каменных стенах при одном | **5444,17** | 3726,90 | 11,25 | 0,00 | **1706,02** | 505 |
|  | переплете |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,59)* | *-* |
| 56-4-2 | в каменных стенах при двух | **9625,98** | 6715,80 | 16,44 | 0,00 | **2893,74** | 910 |
|  | переплетах |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,18)* | *-* |
| 56-4-3 | в рубленых и брусчатых | 14043,13 | 7158,60 | 7,79 | 0,00 | 6876,74 | 970 |
|  | стенах |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,4)* | *-* |

6

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах**

Измеритель: 100 шт. форточек Устройство форточек в оконных переплетах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-7-1 | остекленных спаренных | **7449,76** | 3697,26 | 17,15 | 2,16 | **3735,35** | 465,65 |
| 56-7-2 | остекленных створных | **6672,48** | 3290,72 | 17,15 | 2,16 | **3364,61** | 435,28 |
| 56-7-3 | неостекленных | 5066,74 | 3031,26 | 13,62 | 1,82 | 2021,86 | 370,57 |

**Таблица 56-21. Установка дверных полотен**

Измеритель: 100 полотен

**Установка дверных полотен:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56-21-1 | наружных кроме балконных | 11649,25 | 1278,16 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 151,8 |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |
| 56-21-2 | наружных балконных | 11538,31 | 1167,22 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 140,46 |
|  | спаренных |  |  |  |  |  |  |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |
| 56-21-3 | наружных балконных без | 11355,14 | 984,05 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 120,3 |
|  | фрамуг |  |  |  |  |  |  |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |
| 56-21-4 | наружных балконных | 11744,73 | 1373,64 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 163,14 |
|  | раздельных с фрамугами |  |  |  |  |  |  |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |
| 56-21-5 | внутренних межкомнатных | 11355,14 | 984,05 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 120,3 |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |
| 56-21-6 | внутренних в санузлах, | 11303,61 | 932,52 | 166,21 | 19,69 | 10204,88 | 114 |
|  | кухонных, шкафных, |  |  |  |  |  |  |
|  | антресольных |  |  |  |  |  |  |
| *(203-9004)* | *Полотна дверные деревянные,* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *(м2)* |  |  |  |  |  |  |

**В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-17, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 58-12. Устройство обрешетки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной | **2281,11** | 205,62 |  | 40,49 | 5,01 | **2035,00** | 31,83 |
|  | из досок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство обрешетки с прозорами | из досок и | брусков под | кровлю: |  |  |  |  |
| 58-12-2 | из листовой стали | 1624,66 | 137,92 |  | 26,38 | 3,64 | 1460,36 | 21,35 |
| 58-12-3 | из асбестоцементных листов | 1207,37 | 121,45 |  | 14,55 | 2,16 | 1071,37 | 18,8 |
| 58-12-4 | из черепицы | 1230,46 | 118,93 |  | 9,41 | 0,91 | 1102,12 | 18,41 |

**Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле**

Измеритель: 100 м2 покрытия кровли Разборка теплоизоляции на кровле из:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58-17-1 | **двух слоёв стеклоткани** | **58,67** | **58,48** | **0,19** | 0,00 | 0,00 | **9,21** |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***(0,1)*** | *-* |
| 58-17-2 | **ваты минеральной** | **82,99** | **81,10** | **1,89** | 0,00 | 0,00 | **13,08** |
|  | **толщиной 100 мм** |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***(1,04)*** | *-* |
| 58-17-3 | **плит пенополистирольных** | **64,34** | **63,76** | **0,58** | 0,00 | 0,00 | **10,12** |
|  | **толщиной 100 мм** |  |  |  |  |  |  |

7

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | ***(0,32)*** | *-* |  |

**Таблица 58-18. Смена обрешетки**

Измеритель: 100 м2 сменяемой обрешетки Смена обрешетки с прозорами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58-18-1 | из досок толщиной до 30 мм | **1065,87** | 295,22 | 15,97 | 0,00 | **754,68** | 45,7 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т )* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,27)* | *-* |
| 58-18-2 | из досок толщиной до 50 мм | **1477,84** | 420,68 | 24,90 | 0,00 | **1032,26** | 65,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,11)* | *-* |
| 58-18-3 | из брусков толщиной 50 мм и | 2093,48 | 524,94 | 44,35 | 0,00 | 1524,19 | 81,26 |
|  | выше |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,11)* | *-* |
|  | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: | | |  |  |  |  |
| 58-18-4 | до 30 мм | **3705,87** | 618,16 | 68,99 | 0,00 | **3018,72** | 95,69 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,7)* | *-* |
| 58-18-5 | до 50 мм | **4958,38** | 894,65 | 99,59 | 0,00 | **3964,14** | 138,49 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,83)* | *-* |

**Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия**

Измеритель: 1 м2 покрытия

Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с устройством нового покрытия:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58-27-1 | в один слой | 45,03 | 12,13 | 6,01 |  | 0,00 | 26,89 |  | 1,46 |
| 58-27-2 | в два слоя | 58,13 | 14,81 | 6,01 |  | 0,00 | 37,31 |  | 1,81 |
|  | **Дополнить таблицами 58-29, 58-30** | | | | |  |  |  |  |
| **Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных** | | | | | | | | |  |
|  | **материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков** | | | | |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58-29-1 | Ремонт рулонных кровель с | 16694,97 | 278,30 | 26,09 |  | 2,16 | 16390,58 |  | 41,85 |
|  | применением приклеиваемых |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рулонных материалов на основе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | этилен-пропиленовых каучуков |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 58-30-1 | Ремонт кровли с переработкой | 3901,52 | 391,83 | 3300,25 | 519,26 | 209,44 | 56,46 |
|  | многослойного рубероидного |  |  |  |  |  |  |
|  | ковра в ВИР-ПЛАСТ |  |  |  |  |  |  |
| 58-30-2 | На каждый следующий слой | 2065,57 | 129,36 | 1726,77 | 337,99 | 209,44 | 18,64 |
|  | добавлять к расценке 58-30-1 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **В Разделе** | | **61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-1, 61-17, 61-18, 61-19,** | | | | | | | | |
|  |  | **61-22, 61-23, 61-24 изложить в следующей редакции:** | | | | | | |  |  |
| **Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания** | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 поверхности | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | | | | | |  |
| 61-1-1 |  | до 5 мм | 466,51 | 199,96 | 9,93 |  | 3,64 |  | 256,62 | 29,58 |
| 61-1-2 |  | до 10 мм | 818,73 | 286,42 | 19,87 |  | 7,28 |  | 512,44 | 42,37 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки | | стен полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | | | |  |
| 61-1-3 |  | до 5 мм | 982,03 | 243,68 | 9,00 |  | 3,30 |  | 729,35 | 35,73 |

8

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы |  | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |  |
| труда |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |  |
|  | рабочих | труда |  | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 61-1-4 | до 10 мм | 1819,01 | 343,73 | 18,00 | 6,60 | 1457,28 |  | 50,4 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки | потолков | цементно-известковым раствором при толщине намета: | | | | |  |  |
| 61-1-5 | до 5 мм | 533,39 | 251,74 | 10,55 | 3,87 | 271,10 |  | 37,24 |  |
| 61-1-6 | до 10 мм | 888,23 | 326,03 | 20,80 | 7,62 | 541,40 |  | 48,23 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки | потолков | полимерцементным раствором при толщине намета: | | | | |  |  |
| 61-1-7 | до 5 мм | 1076,38 | 302,88 | 9,31 | 3,41 | 764,19 |  | 44,41 |  |
| 61-1-8 | до 10 мм | 1939,45 | 390,45 | 18,93 | 6,94 | 1530,07 |  | 57,25 |  |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки | внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа | | | | | | |  |
|  | «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: | | | | |  |  |  |  |
| 61-1-9 | стен | **6948,19** | 585,97 | 31,86 | 19,46 | **6330,36** |  | 73,8 |  |
| 61-1-10 | потолков | **8159,27** | 745,91 | 34,79 | 21,83 | **7378,57** |  | 89,76 |  |
| 61-1-11 | оконных и дверных откосов | **12358,32** | 1099,90 | 45,41 | 30,43 | **11213,01** |  | 130,63 |  |
|  | плоских |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-1-12 | оконных и дверных откосов | **13594,97** | 2336,55 | 45,41 | 30,43 | **11213,01** |  | 277,5 |  |
|  | криволинейных |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов**

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-17-1 | цементно-известковым | 2959,62 | 1895,75 | 1,16 | 0,00 | 1062,71 | 250,76 |
|  | раствором гладких толщиной слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(4,84)* | *-* |
| 61-17-2 | на каждые следующие 10 мм | 795,23 | 263,69 | 0,58 | 0,00 | 530,96 | 34,88 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-17-1 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-17-3 | цементно-известковым | 5332,69 | 3205,75 | 2,31 | 0,00 | 2124,63 | 414,18 |
|  | раствором с каннелюрами |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-17-4 | на каждые следующие 10 мм | 907,70 | 376,16 | 0,58 | 0,00 | 530,96 | 48,6 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-17-3 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-17-5 | цементно-известковым | 5222,43 | 3095,56 | 2,24 | 0,00 | 2124,63 | 378,43 |
|  | раствором с рустами толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,7)* | *-* |
| 61-17-6 | на каждые 100 м рустов сверх | 108,49 | 108,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,35 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-17-5 |  |  |  |  |  |  |
| 61-17-7 | декоративным раствором | 5095,99 | 3498,88 | 1,75 | 0,00 | 1595,36 | 457,37 |
|  | гладких толщиной слоя до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(7,39)* | *-* |
| 61-17-8 | декоративным раствором с | 5965,77 | 3841,13 | 2,31 | 0,00 | 2122,33 | 496,27 |
|  | рустами толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,86)* | *-* |
| 61-17-9 | декоративным раствором с | 6750,68 | 4626,04 | 2,31 | 0,00 | 2122,33 | 590,81 |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-17-10 | на каждые 100 м рустов сверх | 145,35 | 145,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-17-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по дереву : | | | | | |  |
| 61-17-11 | известковым раствором | **3799,61** | 2337,61 | 1,48 | 0,00 | **1460,52** | 305,57 |
|  | гладких толщиной слоя до 25 мм |  |  |  |  |  |  |

9

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(6,2)* | *-* |  |
| 61-17-12 | на каждые следующие 10 мм | **874,09** | 361,62 | 0,58 | 0,00 | **511,89** | 47,27 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-17-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |
| 61-17-13 | известковым раствором с | **5843,50** | 3491,14 | 2,96 | 0,00 | **2349,40** | 439,69 |  |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |  |
| 61-17-14 | на каждые следующие 10 мм | **909,79** | 397,32 | 0,58 | 0,00 | **511,89** | 50,04 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-17-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |

**Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц**

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-18-1 | цементно-известковым | 3237,19 | 2174,48 | 0,00 | 0,00 | 1062,71 | 287,63 |
|  | раствором гладких толщиной слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(4,84)* | *-* |
| 61-18-2 | на каждые следующие 10 мм | 852,11 | 321,15 | 0,00 | 0,00 | 530,96 | 42,48 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-18-1 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-18-3 | цементно-известковым | 5664,29 | 3539,66 | 0,00 | 0,00 | 2124,63 | 457,32 |
|  | раствором с каннелюрами |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-18-4 | на каждые следующие 10 мм | 943,89 | 412,93 | 0,00 | 0,00 | 530,96 | 53,35 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-18-3 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-18-5 | цементно-известковым | 5617,33 | 3492,70 | 0,00 | 0,00 | 2124,63 | 426,98 |
|  | раствором с рустами толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,7)* | *-* |
| 61-18-6 | на каждые 100 м рустов сверх | 111,89 | 111,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,8 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-18-5 |  |  |  |  |  |  |
| 61-18-7 | декоративным раствором | 5620,56 | 4025,20 | 0,00 | 0,00 | 1595,36 | 526,17 |
|  | гладких толщиной слоя до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(7,39)* | *-* |
| 61-18-8 | декоративным раствором с | 6569,35 | 4447,02 | 0,00 | 0,00 | 2122,33 | 574,55 |
|  | рустами толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,86)* | *-* |
| 61-18-9 | декоративным раствором с | 7225,30 | 5102,97 | 0,00 | 0,00 | 2122,33 | 651,72 |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-18-10 | на каждые 100 м рустов сверх | 149,94 | 149,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,6 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-18-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по дереву: | | | | | |  |
| 61-18-11 | известковым раствором | **4156,76** | 2696,24 | 0,00 | 0,00 | **1460,52** | 352,45 |
|  | гладких толщиной слоя до 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(6,2)* | *-* |

10

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 61-18-12 | на каждые следующие 10 мм | **929,50** | 417,61 | 0,00 | 0,00 | **511,89** | 54,59 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-18-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |
| 61-18-13 | известковым раствором с | **6193,71** | 3844,31 | 0,00 | 0,00 | **2349,40** | 484,17 |  |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |  |
| 61-18-14 | на каждые следующие 10 мм | **994,88** | 482,99 | 0,00 | 0,00 | **511,89** | 60,83 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-18-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |

**Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек**

Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по камню и бетону:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-19-1 | цементно-известковым | 3358,23 | 2295,52 | 0,00 | 0,00 | 1062,71 | 303,64 |
|  | раствором гладких толщиной слоя |  |  |  |  |  |  |
|  | до 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(4,84)* | *-* |
| 61-19-2 | на каждые следующие 10 мм | 831,17 | 300,21 | 0,00 | 0,00 | 530,96 | 39,71 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-19-1 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-19-3 | цементно-известковым | 5823,19 | 3698,56 | 0,00 | 0,00 | 2124,63 | 477,85 |
|  | раствором с каннелюрами |  |  |  |  |  |  |
|  | толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-19-4 | на каждые следующие 10 мм | 965,79 | 434,83 | 0,00 | 0,00 | 530,96 | 56,18 |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-19-3 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |
| 61-19-5 | цементно-известковым | 6043,75 | 3919,12 | 0,00 | 0,00 | 2124,63 | 479,11 |
|  | раствором с рустами толщиной |  |  |  |  |  |  |
|  | слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,7)* | *-* |
| 61-19-6 | на каждые 100 м рустов сверх | 114,16 | 114,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,1 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 61-19-5 |  |  |  |  |  |  |
| 61-19-7 | декоративным раствором | 5875,15 | 4279,79 | 0,00 | 0,00 | 1595,36 | 559,45 |
|  | гладких толщиной слоя до 30 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(7,39)* | *-* |
| 61-19-8 | декоративным раствором с | 6816,72 | 4694,39 | 0,00 | 0,00 | 2122,33 | 606,51 |
|  | рустами толщиной слоя до 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,86)* | *-* |
| 61-19-9 | декоративным раствором с | 7698,78 | 5576,45 | 0,00 | 0,00 | 2122,33 | 712,19 |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |
| 61-19-10 | на каждые 100 м рустов сверх | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
|  | 400 м, предусмотренных |  |  |  |  |  |  |
|  | расценкой, добавлять к расценке |  |  |  |  |  |  |
|  | 68-19-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ремонт штукатурки наружных** | **столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек по дереву:** | | | | |  |
| 61-19-11 | известковым раствором | **4203,50** | 2742,98 | 0,00 | 0,00 | **1460,52** | 358,56 |
|  | гладких толщиной слоя до 25 мм |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(6,2)* | *-* |

11

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 61-19-12 | на каждые следующие 10 мм | **923,84** | 411,95 | 0,00 | 0,00 | **511,89** | 53,85 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-19-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |
| 61-19-13 | известковым раствором с | **6424,84** | 4075,44 | 0,00 | 0,00 | **2349,40** | 513,28 |  |
|  | каннелюрами толщиной слоя до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(9,9)* | *-* |  |
| 61-19-14 | на каждые следующие 10 мм | **987,42** | 475,53 | 0,00 | 0,00 | **511,89** | 59,89 |  |
|  | толщины слоя добавлять к |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расценке 61-19-13 |  |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(2,42)* | *-* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг** | | | | | |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | | | | |  |  |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым | | | | | | | |
|  | раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-1 | до 5 м с земли и лесов | 6958,02 | 4154,60 | 3,03 |  | 0,00 | 2800,39 | 549,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-2 | до 5 м с лестниц | 7930,23 | 5129,84 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 678,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-3 | до 5 м с люлек | 7733,67 | 4933,28 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 652,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-4 | более 5 м с земли и лесов | 6333,26 | 3529,84 | 3,03 |  | 0,00 | 2800,39 | 466,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-5 | более 5 м с лестниц | 7305,47 | 4505,08 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 595,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-6 | более 5 м с люлек | 7108,91 | 4308,52 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 569,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | прямолинейных | вертикальных | тяг по камню | и бетону цементно-известковым | | | |
|  | раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-7 | до 5 м с земли и лесов | 8229,61 | 5426,19 | 3,03 |  | 0,00 | 2800,39 | 717,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-8 | до 5 м с лестниц | 9201,82 | 6401,43 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 846,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-9 | до 5 м с люлек | 9005,26 | 6204,87 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 820,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-10 | более 5 м с земли и лесов | 7604,93 | 4801,51 | 3,03 |  | 0,00 | 2800,39 | 635,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-11 | более 5 м с лестниц | 8577,14 | 5776,75 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 764,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-12 | более 5 м с люлек | 8380,58 | 5580,19 | 0,00 |  | 0,00 | 2800,39 | 738,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | прямолинейных | горизонтальных | тяг по дереву известковым раствором длиной в | | | | |
|  | одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-13 | до 5 м с земли и лесов | **7393,75** | 4560,27 | 3,03 |  | 0,00 | **2830,45** | 603,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-14 | до 5 м с лестниц | **8464,24** | 5633,79 | 0,00 |  | 0,00 | **2830,45** | 745,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-15 | до 5 м с люлек | **8245,00** | 5414,55 | 0,00 |  | 0,00 | **2830,45** | 716,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-16 | более 5 м с земли и лесов | **6713,80** | 3880,32 | 3,03 |  | 0,00 | **2830,45** | 513,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-17 | более 5 м с лестниц | **7784,29** | 4953,84 | 0,00 |  | 0,00 | **2830,45** | 655,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-22-18 | более 5 м с люлек | **7565,05** | 4734,60 | 0,00 |  | 0,00 | **2830,45** | 626,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | прямолинейных | горизонтальных | тяг по камню и бетону декоративным раствором | | | | |
|  | площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-19 | до 5 м2 с земли и лесов | 10178,75 | 6839,76 | 3,03 |  | 0,00 | 3335,96 | 904,73 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* |  | *-* | *(15,5)* | *-* |

12

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 61-22-20 | до 5 м2 с лестниц | 11786,00 | 8450,04 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1117,73 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-22-21 | до 5 м с люлек | 11460,92 | 8124,96 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1074,73 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных | прямолинейных | вертикальных | тяг по камню | и бетону | декоративным | раствором |  |
|  | площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-22-22 | до 5 м с земли и лесов | 12564,16 | 9225,17 | 3,03 | 0,00 | 3335,96 | 1220,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-22-23 | до 5 м2 с лестниц | 14738,41 | 11402,45 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1508,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-22-24 | до 5 м2 с люлек | 14299,93 | 10963,97 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1450,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |

**Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг**

Измеритель: 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61-23-1 | до 5 м с земли и лесов | 10254,18 | 7450,76 | 3,03 | 0,00 | 2800,39 | 985,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-2 | до 5 м с лестниц | 11226,39 | 8426,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1114,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-3 | до 5 м с люлек | 10825,71 | 8025,32 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1061,55 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-4 | более 5 м с земли и лесов | 9629,42 | 6826,00 | 3,03 | 0,00 | 2800,39 | 902,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-5 | более 5 м с лестниц | 10601,63 | 7801,24 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1031,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-6 | более 5 м с люлек | 10405,07 | 7604,68 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1005,91 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | криволинейных | вертикальных | тяг по камню | и бетону цементно-известковым | | |
|  | раствором длиной в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-7 | до 5 м с земли и лесов | 11525,77 | 8722,35 | 3,03 | 0,00 | 2800,39 | 1153,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-8 | до 5 м с лестниц | 12497,98 | 9697,59 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1282,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-9 | до 5 м с люлек | 12301,42 | 9501,03 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1256,75 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-10 | более 5 м с земли и лесов | 10901,09 | 8097,67 | 3,03 | 0,00 | 2800,39 | 1071,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-11 | более 5 м с лестниц | 11873,30 | 9072,91 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1200,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-12 | более 5 м с люлек | 11676,74 | 8876,35 | 0,00 | 0,00 | 2800,39 | 1174,12 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | криволинейных | горизонтальных | тяг по дереву известковым раствором длиной в | | | |
|  | одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-13 | до 5 м с земли и лесов | **11007,43** | 8173,95 | 3,03 | 0,00 | **2830,45** | 1081,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-14 | до 5 м с лестниц | **12077,92** | 9247,47 | 0,00 | 0,00 | **2830,45** | 1223,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-15 | до 5 м с люлек | **11858,68** | 9028,23 | 0,00 | 0,00 | **2830,45** | 1194,21 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-16 | более 5 м с земли и лесов | **10327,48** | 7494,00 | 3,03 | 0,00 | **2830,45** | 991,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-17 | более 5 м с лестниц | **11397,97** | 8567,52 | 0,00 | 0,00 | **2830,45** | 1133,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
| 61-23-18 | более 5 м с люлек | **11178,73** | 8348,28 | 0,00 | 0,00 | **2830,45** | 1104,27 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(12,8)* | *-* |
|  | Ремонт штукатурки наружных | криволинейных | горизонтальных | тяг по камню и бетону декоративным раствором | | | |
|  | площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-19 | до 5 м с земли и лесов | 15599,27 | 12260,28 | 3,03 | 0,00 | 3335,96 | 1621,73 |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |

13

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 61-23-20 | до 5 м2 с лестниц | 17206,52 | 13870,56 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1834,73 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-23-21 | до 5 м с люлек | 16881,44 | 13545,48 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 1791,73 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
|  | Ремонт штукатурки наружных | криволинейных | вертикальных | тяг по камню | и бетону | декоративным | раствором |  |
|  | площадью в одном месте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61-23-22 | до 5 м с земли и лесов | 19882,24 | 16543,25 | 3,03 | 0,00 | 3335,96 | 2188,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-23-23 | до 5 м2 с лестниц | 22056,49 | 18720,53 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 2476,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |
| 61-23-24 | до 5 м2 с люлек | 21618,01 | 18282,05 | 0,00 | 0,00 | 3335,96 | 2418,26 |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(15,5)* | *-* |  |

**Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м2 отремонтированной поверхности | | |  |  |  |  |  |
| 61-24-1 | Ремонт штукатурки фасадов | **4573,88** |  | 544,80 | 86,56 | 62,22 | **3942,52** | 62,91 |
|  | сухой растворной смесью (типа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Ветонит») |  |  |  |  |  |  |  |

**В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-27, 62-35, 62-36 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков**

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

**Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков с расчисткой старой краски:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-13-1 | до 10% | 1058,73 | 296,69 | 8,30 | 1,14 | 753,74 | 41,15 |
| 62-13-2 | до 35% | 1392,59 | 503,04 | 8,30 | 1,14 | 881,25 | 69,77 |
| 62-13-3 | более 35% | 1766,36 | 767,72 | 8,30 | 1,14 | 990,34 | 106,48 |

**Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами**

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-16-1 | **известковой или клеевой** | **1750,26** | **193,54** | 8,30 | 1,14 | **1548,42** | **27,53** |
|  | **краской с расчисткой старой** |  |  |  |  |  |  |
|  | **краски более 35%** |  |  |  |  |  |  |
| 62-16-2 | **водоэмульсионной краской с** | **1441,90** | **141,23** | 8,30 | 1,14 | **1292,37** | **20,09** |
|  | **расчисткой старой краски до** |  |  |  |  |  |  |
|  | **10%** |  |  |  |  |  |  |
| 62-16-3 | **водоэмульсионной краской с** | **1629,77** | **196,98** | 8,30 | 1,14 | **1424,49** | **28,02** |
|  | **расчисткой старой краски до** |  |  |  |  |  |  |
|  | **35%** |  |  |  |  |  |  |
| 62-16-4 | **водоэмульсионной краской с** | **1764,81** | **208,09** | 8,30 | 1,14 | **1548,42** | **29,6** |
|  | **расчисткой старой краски более** |  |  |  |  |  |  |
|  | **35%** |  |  |  |  |  |  |
| 62-16-5 | **масляной краской с** | **1794,97** | **238,25** | 8,30 | 1,14 | **1548,42** | **33,89** |
|  | **расчисткой старой краски более** |  |  |  |  |  |  |
|  | **35%** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами**

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-17-1 | **известковой или клеевой** | **1812,90** | **239,16** | 8,30 | 1,14 | **1565,44** | **34,02** |
|  | **краской, с расчисткой старой** |  |  |  |  |  |  |
|  | **краски более 35%** |  |  |  |  |  |  |

14

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 62-17-2 | **водоэмульсионной краской,** | **1501,17** | **183,48** | 8,30 | 1,14 | **1309,39** | **26,1** |  |
|  | **с расчисткой старой краски до** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10%** |  |  |  |  |  |  |  |
| 62-17-3 | **водоэмульсионной краской,** | **1704,65** | **254,84** | 8,30 | 1,14 | **1441,51** | **36,25** |  |
|  | **с расчисткой старой краски до** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **35%** |  |  |  |  |  |  |  |
| 62-17-4 | **водоэмульсионной краской,** | **1811,21** | **237,47** | 8,30 | 1,14 | **1565,44** | **33,78** |  |
|  | **с расчисткой старой краски** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **более 35%** |  |  |  |  |  |  |  |
| 62-17-5 | **масляной краской, с** | **1860,63** | **286,89** | 8,30 | 1,14 | **1565,44** | **40,81** |  |
|  | **расчисткой старой краски более** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **35%** |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом (ЦПВА)**

Измеритель: 100 м2 ошпаклеванной поверхности Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-27-1 | с лесов и земли | **274,28** | 166,91 | 0,87 | 0,00 | **106,50** | 24,05 |
| 62-27-2 | с лестниц | **311,27** | 203,90 | 0,87 | 0,00 | **106,50** | 29,38 |
| 62-27-3 | с люлек | **441,18** | 333,81 | 0,87 | 0,00 | **106,50** | 48,1 |

**Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и ограждений**

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-35-1 | без рельефа за 1 раз | 685,28 | 441,13 | 0,87 | 0,00 | 243,28 | 62,75 |
| 62-35-2 | без рельефа за 2 раза | 901,44 | 567,53 | 0,87 | 0,00 | 333,04 | 80,73 |
| 62-35-3 | художественных с рельефом | 1101,13 | 549,96 | 0,87 | 0,00 | 550,30 | 78,23 |
|  | за 1 раз |  |  |  |  |  |  |
| 62-35-4 | художественных с рельефом | 1503,14 | 707,92 | 0,87 | 0,00 | 794,35 | 100,7 |
|  | за 2 раза |  |  |  |  |  |  |
|  | **Окраска масляными составами** | **ранее окрашенных металлических ограждений:** | | | |  |  |
| **62-35-5** | **пешеходных** | **679,76** | **335,58** | **0,87** | **0,00** | **343,31** | **51** |
|  | Измеритель: 100 п. м |  |  |  |  |  |  |
| **62-35-6** | **силовых** | **340,63** | **112,53** | **0,87** | **0,00** | **227,23** | **16,5** |
| **62-35-7** | **тросовых** | **179,78** | **71,55** | **0,87** | **0,00** | **107,36** | **10,4** |

**Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей**

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-36-1 | водосточных труб за 1 раз | | **316,35** | 242,98 | 0,87 | 0,00 | **72,50** | 33,7 |
| 62-36-2 | водосточных труб за 2 раза | | **498,06** | 375,64 | 0,87 | 0,00 | **121,55** | 52,1 |
| 62-36-3 | площадью до 5 м | за 1 раз | **445,41** | 372,04 | 0,87 | 0,00 | **72,50** | 51,6 |
| 62-36-4 | площадью до 5 м | за 2 раза | **684,80** | 562,38 | 0,87 | 0,00 | **121,55** | 78 |
| 62-36-5 | площадью более 5 м за 1 раз | | **207,48** | 134,11 | 0,87 | 0,00 | **72,50** | 18,6 |
| 62-36-6 | площадью более 5 м2 за 2 раза | | **353,86** | 231,44 | 0,87 | 0,00 | **121,55** | 32,1 |
|  | При работе с приставных лестниц добавлять: | | |  |  |  |  |  |
| 62-36-7 | к расценке 62-36-1 | | 60,56 | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,4 |
| 62-36-8 | к расценке 62-36-2 | | 94,45 | 94,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,1 |
| 62-36-9 | к расценке 62-36-3 | | 93,01 | 93,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,9 |
| 62-36-10 | к расценке 62-36-4 | | 139,87 | 139,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 |
| 62-36-11 | к расценке 62-36-5 | | 33,17 | 33,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,6 |
| 62-36-12 | к расценке 62-36-6 | | 57,68 | 57,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 |
|  | При работе с подвесных люлек добавлять: | | |  |  |  |  |  |
| 62-36-13 | к расценке 62-36-1 | | 48,31 | 48,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,7 |
| 62-36-14 | к расценке 62-36-2 | | 74,98 | 74,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,4 |
| 62-36-15 | к расценке 62-36-3 | | 74,26 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,3 |

15

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 62-36-16 | к расценке 62-36-4 | 111,76 | 111,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,5 |  |
| 62-36-17 | к расценке 62-36-5 | 26,68 | 26,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,7 |  |
| 62-36-18 | к расценке 62-36-6 | 46,14 | 46,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,4 |  |

**Дополнить таблицей 62-45**

**Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига**

Измеритель: 1 м2 расчищенной поверхности Снятие многослойных лакокрасочных покрытий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62-45-1 | с дверных полотен | 20,79 | 12,08 | 7,61 | 0,00 | 1,10 | 1,74 |
| 62-45-2 | с дверных коробок | 22,30 | 12,98 | 8,15 | 0,00 | 1,17 | 1,87 |
| 62-45-3 | с оконных коробок | 23,25 | 13,53 | 8,55 | 0,00 | 1,17 | 1,95 |
| 62-45-4 | с оконных переплетов | 24,65 | 14,37 | 9,05 | 0,00 | 1,23 | 2,07 |
| 62-45-5 | с металлоконструкций | 26,23 | 15,75 | 9,89 | 0,00 | 0,59 | 2,27 |
|  | пролетных строений мостов, |  |  |  |  |  |  |
|  | путепроводов и решеток |  |  |  |  |  |  |

**В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-3 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах**

Измеритель: 100 м2 остекления Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах на штапиках:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63-3-1 | по замазке при площади | 4729,45 | 1427,52 | 29,40 | 2,85 | 3272,53 | 191,1 |
|  | стекол до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,07)* | *-* |
| 63-3-2 | по замазке при площади | 3975,53 | 1009,94 | 29,40 | 2,85 | 2936,19 | 135,2 |
|  | стекол до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,04)* | *-* |
| 63-3-3 | по замазке при площади | **3436,19** | 786,59 | 29,40 | 2,85 | **2620,20** | 105,3 |
|  | стекол до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1)* | *-* |
| 63-3-4 | по эластичной прокладке при | 5464,85 | 1815,96 | 29,40 | 2,85 | 3619,49 | 243,1 |
|  | площади стекол до 0,25 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1)* | *-* |
| 63-3-5 | по эластичной прокладке при | 4469,96 | 1281,85 | 29,40 | 2,85 | 3158,71 | 171,6 |
|  | площади стекол до 0,5 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,98)* | *-* |
| 63-3-6 | по эластичной прокладке при | 3959,85 | 1009,94 | 29,40 | 2,85 | 2920,51 | 135,2 |
|  | площади стекол до 1,0 м2 |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,98)* | *-* |
|  | При работе с лестниц добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 63-3-7 | к расценке 63-3-1 | 344,74 | 344,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,15 |
| 63-3-8 | к расценке 63-3-2 | 239,86 | 239,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,11 |
| 63-3-9 | к расценке 63-3-3 | 185,48 | 185,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,83 |
| 63-3-10 | к расценке 63-3-4 | 443,79 | 443,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,41 |
| 63-3-11 | к расценке 63-3-5 | 309,78 | 309,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,47 |
| 63-3-12 | к расценке 63-3- 6 | 239,86 | 239,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,11 |
|  | При работе с люлек добавлять: |  |  |  |  |  |  |
| 63-3-13 | к расценке 63-3-1 | 275,79 | 275,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,92 |
| 63-3-14 | к расценке 63-3-2 | 193,25 | 193,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,87 |
| 63-3-15 | к расценке 63-3-3 | 148,65 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,9 |
| 63-3-16 | к расценке 63-3-4 | 355,42 | 355,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,58 |
| 63-3-17 | к расценке 63-3-5 | 247,63 | 247,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,15 |
| 63-3-18 | к расценке 63-3-6 | 192,28 | 192,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,74 |

16

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицы 65-5, 65-9, 65-15 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 65-5. Смена арматуры**

Измеритель: 100 шт.

Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65-5-1 | до 20 мм | 2676,89 | 597,78 | 4,33 | 0,00 | 2074,78 | 81 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,04)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-2 | до 32 мм | 4528,58 | 760,14 | 10,39 | 0,00 | 3758,05 | 103 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,11)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-3 | до 50 мм | 8773,71 | 981,54 | 22,50 | 0,00 | 7769,67 | 133 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,24)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена кранов: |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-4 | писсуарных | 2961,39 | 597,78 | 4,33 | 0,00 | 2359,28 | 81 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,04)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-5 | водоразборных и туалетных | 3776,36 | 245,75 | 4,33 | 0,00 | 3526,28 | 33,3 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,05)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена смесителей: |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-6 | с душевой сеткой | 20020,92 | 1968,25 | 12,12 | 0,00 | 18040,55 | 266,7 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,26)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-7 | без душевой сетки | 14872,34 | 1476,00 | 7,79 | 0,00 | 13388,55 | 200 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(0,23)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
|  | Смена задвижек диаметром: |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-8 | 50 мм | 28241,72 | 2273,04 | 138,48 | 0,00 | 25830,20 | 308 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(1,8)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-9 | 100 мм | **51304,13** | 3114,36 | 363,51 | 0,00 | **47826,26** | 422 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(3,84)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-5-10 | 150 мм | **91427,73** | 4383,72 | 545,27 | 0,00 | **86498,74** | 594 |
| *(509-9899)* | *Строительный мусор и масса* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(7,41)* | *-* |
|  | *возвратных материалов, (т)* |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы**

Измеритель: 100 м трубопровода Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65-9-1 | до 15 мм | 3330,96 | 609,17 | 65,48 | 2,39 | 2656,31 | 77,8 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-2 | до 20 мм | 3812,39 | 672,60 | 65,48 | 2,39 | 3074,31 | 85,9 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-3 | до 25 мм | 4155,31 | 742,52 | 65,48 | 2,39 | 3347,31 | 94,83 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |

17

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 65-9-4 | до 32 мм | 4976,02 | 901,23 | 65,48 | 2,39 | 4009,31 | 115,1 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-5 | до 40 мм | 5656,35 | 950,56 | 65,48 | 2,39 | 4640,31 | 121,4 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-6 | до 50 мм | 6912,61 | 1056,27 | 170,85 | 3,41 | 5685,49 | 134,9 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-7 | до 65 мм | 8379,52 | 1241,06 | 262,80 | 4,10 | 6875,66 | 158,5 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-8 | до 80 мм | 9410,14 | 1368,68 | 262,80 | 4,10 | 7778,66 | 174,8 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая , (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-9 | до 100 мм | 12445,07 | 1725,73 | 337,96 | 7,62 | 10381,38 | 220,4 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена внутренних трубопроводов | водоснабжения | из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы | | | | |  |
|  | диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-10 | до 15 мм | **3036,17** | 1315,44 | 63,66 | 0,00 | **1657,07** | 168 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-11 | до 20 мм | **3311,38** | 1213,65 | 64,21 | 0,00 | **2033,52** | 155 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-12 | до 25 мм | **4034,27** | 1213,65 | 69,20 | 0,00 | **2751,42** | 155 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена внутренних трубопроводов | водоснабжения | из стальных | труб в типовых сантехкабинах на многослойные | | | |  |
|  | металл-полимерные трубы диаметром: | |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-13 | до 15 мм | **3124,32** | 1417,23 | 63,66 | 0,00 | **1643,43** | 181 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |

18

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-14 | до 20 мм | **3375,48** | 1299,78 | 64,21 | 0,00 | **2011,49** | 166 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-9-15 | до 25 мм | **4101,67** | 1299,78 | 69,20 | 0,00 | **2732,69** | 166 |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб**

Измеритель: 100 м трубопровода Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65-15-1 | до 20 мм | 2233,15 | 643,85 | 53,78 | 1,14 | 1535,52 |  | 89,3 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-2 | до 32 мм | 3392,44 | 656,11 | 65,54 | 2,28 | 2670,79 |  | 91 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-3 | до 50 мм | 4769,32 | 800,31 | 172,41 | 3,41 | 3796,60 |  | 111 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-4 | до 80 мм | 7731,40 | 937,30 | 276,63 | 5,12 | 6517,47 |  | 130 |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
| *(302-9008)* | *Арматура трубопроводная* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *муфтовая, (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных | | | | | | |  |
|  | труб: |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-5 | при стояковой системе | **2627,21** | 1260,63 | 63,13 | 0,00 | **1303,45** |  | 161 |
|  | отопления диаметром до 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* |  | *-* |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |

19

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 65-15-6 | при стояковой системе | **3582,76** | 1362,42 | 63,67 | 0,00 | **2156,67** | 174 |  |
|  | отопления диаметром до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-7 | при стояковой системе | **4306,94** | 1432,89 | 64,22 | 0,00 | **2809,83** | 183 |  |
|  | отопления диаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-8 | при коллекторной системе | **2337,94** | 955,26 | 63,13 | 0,00 | **1319,55** | 122 |  |
|  | отопления диаметром до 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-9 | при коллекторной системе | **3295,42** | 1221,48 | 63,67 | 0,00 | **2010,27** | 156 |  |
|  | отопления диаметром до 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 65-15-10 | при коллекторной системе | **4082,72** | 1307,61 | 68,55 | 0,00 | **2706,56** | 167 |  |
|  | отопления диаметром до 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| *(103-9910)* | *Фасонные и соединительные* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *части к многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *(301-9240)* | *Крепления, (кг)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
| *(302-9912)* | *Арматура запорная к* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(П)* | *-* |  |
|  | *многослойным* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *металлополимерным трубам,* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |

20

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ дополнить таблицами 66-48, 66-49, 66- 51, 66-52**

**Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной гидроизоляции**

Измеритель: 1 колодец Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением цементно-песчанной

гидроизоляции толщиной 12 мм при диаметре:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66-48-1 | 1,0 м и высоте 1,0 м | 409,38 | 22,63 | 344,32 | 12,25 | 42,43 | 2,89 |
| 66-48-2 | 1,5 м и высоте 1,0 м | 645,59 | 39,78 | 539,85 | 17,53 | 65,96 | 5,08 |
| 66-48-3 | 2 м и высоте 1,0 м | 900,46 | 60,68 | 750,22 | 23,18 | 89,56 | 7,75 |
|  | При изменении высоты колодца на 0,5 м добавлять или исключать к норме: | | | |  |  |  |
| 66-48-4 | к расценке 68-48-1 | 187,75 | 11,28 | 152,94 | 4,40 | 23,53 | 1,44 |
| 66-48-5 | к расценке 68-48-2 | 282,73 | 19,89 | 229,78 | 6,66 | 33,06 | 2,54 |
| 66-48-6 | к расценке 68-48-3 | 383,99 | 30,38 | 311,18 | 8,90 | 42,43 | 3,88 |

**Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 10 м2 поверхности |  |  |  |  |  |  |
| 66-49-1 | Заделка трещин, раковин и сколов | 482,82 | 282,23 | 0,00 | 0,00 | 200,59 | 42,44 |
|  | оголовков труб |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 м2 дна |  |  |  |  |  |  |
| 66-51-1 | Водолазное обследование | 28,67 | 1,44 | 27,23 | 1,48 | 0,00 | 0,2 |
|  | тоннельных коллекторов |  |  |  |  |  |  |
|  | внутренним диаметром от 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | мм до 4050 мм |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм**

Измеритель: 1 м3 наносов Подводно-технические водолазные работы по очистке тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм от:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66-52-1 | камня | 7030,25 | 329,06 | 6701,19 | 392,93 | 0,00 | 45,64 |
| 66-52-2 | щебня | 5579,39 | 262,44 | 5316,95 | 317,06 | 0,00 | 36,4 |
| 66-52-3 | ила | 1653,18 | 74,62 | 1578,56 | 82,07 | 0,00 | 10,35 |

**В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-1, 68-11, 68-16, 68-34, 68-35**

**изложить в следующей редакции:**

**Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет**

Измеритель: 1 пень Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-1-1 | диаметром до 500 мм мягких | **162,95** | 23,31 | 2,60 | 0,00 | **137,04** | 3,7 |
|  | пород |  |  |  |  |  |  |
| 68-1-2 | диаметром до 500 мм твердых | **171,14** | 31,50 | 2,60 | 0,00 | **137,04** | 5 |
|  | пород |  |  |  |  |  |  |
| 68-1-3 | диаметром до 700 мм мягких | **290,29** | 45,36 | 6,92 | 0,00 | **238,01** | 7,2 |
|  | пород |  |  |  |  |  |  |
| 68-1-4 | диаметром до 700 мм твердых | **303,52** | 58,59 | 6,92 | 0,00 | **238,01** | 9,3 |
|  | пород |  |  |  |  |  |  |

21

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Таблица 68-11. Перемощение мостовой**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 10 м2 площади ремонта | **320,41** |  |  |  | **182,32** |  |  |
| 68-11-1 | Перемощение мостовой | 83,77 | 54,32 | 4,59 | 12,07 |  |

**Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 100 м2 |  |  |  |  |  |  |
| 68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого | **8045,18** | 750,12 | 509,21 | 55,33 | **6785,85** | 114 |
|  | асфальта |  |  |  |  |  |  |
| *(509-9900)* | *Строительный мусор, (т)* | *-* | *-* | *-* | *-* | *(16,06)* | *-* |

**Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня**

Измеритель: 1 м3 дерева Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных

(кроме породы тополь) при диаметре ствола:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-34-1 | до 36 см | 410,87 | 28,27 | 382,60 | 24,66 | 0,00 | 3,83 |
| 68-34-2 | до 52 см | 326,84 | 22,44 | 304,40 | 19,62 | 0,00 | 3,04 |
| 68-34-3 | до 80 см | 143,52 | 9,82 | 133,70 | 8,62 | 0,00 | 1,33 |
|  | Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: | | | | | |  |
| 68-34-4 | до 100 см | 119,25 | 8,19 | 111,06 | 7,16 | 0,00 | 1,11 |
| 68-34-5 | до 120 см | 101,57 | 6,94 | 94,63 | 6,10 | 0,00 | 0,94 |
| 68-34-6 | более 120 см | 83,95 | 5,76 | 78,19 | 5,04 | 0,00 | 0,78 |

**Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня**

Измеритель: 1 м3 дерева Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня

мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-35-1 | до 36 см | 26,95 | 21,25 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 2,88 |
| 68-35-2 | до 52 см | 23,12 | 18,23 | 4,89 | 0,00 | 0,00 | 2,47 |
| 68-35-3 | до 72 см | 20,22 | 15,94 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
|  | Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки без корчевки пня породы | | | | | | |
|  | тополь при диаметре ствола: |  |  |  |  |  |  |
| 68-35-4 | до 80 см | 18,33 | 14,46 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 68-35-5 | более 80 см | 16,38 | 12,92 | 3,46 | 0,00 | 0,00 | 1,75 |

**Дополнить таблицами 68-36, 68-37**

**Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев**

Измеритель: 1 м2 разобранной поверхности Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-36-1 | отбойных молотков | 21,28 | 1,85 | 19,43 | 0,79 | 0,00 | 0,3 |
| 68-36-2 | дорожных фрез малых | 24,53 | 0,76 | 23,77 | 0,80 | 0,00 | 0,13 |
|  | типоразмеров типа "WIRTGEN W |  |  |  |  |  |  |
|  | 35 DC" |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев**

Измеритель: 1 колодец Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68-37-1 | до 5 см | 60,26 | 8,58 | 2,60 | 0,00 | 49,08 | 1,29 |
| 68-37-2 | до 10 см | 113,14 | 11,57 | 4,33 | 0,00 | 97,24 | 1,74 |
| 68-37-3 | до 18 см | 149,27 | 14,63 | 6,92 | 0,00 | 127,72 | 2,2 |
| 68-37-4 | до 25 см | 113,91 | 14,63 | 6,92 | 0,00 | 92,36 | 2,2 |

22

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16**

**Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 69-15-1 | Затаривание строительного | 21,03 | 6,03 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 1,03 |
|  | мусора в мешки |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 69-16. Ремонт отмостки**

Измеритель: 100 м2 отмостки Ремонт отмостки:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69-16-1 | асфальтобетонной толщиной | 6557,17 | 401,64 | 2304,17 | 74,10 | 3851,36 | 64,78 |
|  | 14 см |  |  |  |  |  |  |
| 69-16-2 | бетонной толщиной 15 см | 12460,70 | 833,23 | 3285,63 | 85,13 | 8341,84 | 126,63 |

23

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

***В Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы «IV. Приложения» внесены следующие изменения и дополнения:***

***Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов дополнить следующими ресурсами:***

Приложение 10

**Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базисная |  |
|  |  |  | цена |  |
| Код | Наименование | Ед.изм. | руб. |  |
|  |  |
| ресурса | Оплата труда |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | машинистов |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 476,10 |  |
|  |  |  | 17,51 |  |
| 030952 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 25 м | маш.-ч | 27,44 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 031910 | Люлька | маш.-ч | 53,87 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 110100 | Бадьи 1 м | маш.-ч | 1,49 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 110211 | Автобетононасосы 65 м3/ч | маш.-ч | 283,16 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |
| 110601 | Растворосмесители для приготовления водоцементных и других растворов 350 л | маш.-ч | 3,82 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 9,16 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 240110 | Молотки отбойные пневматические для работы в подводных условиях | маш.-ч | 8,66 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 240201 | Станции водолазные передвижные | маш.-ч | 338,73 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 261401 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 1,20 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 330801 | Молотки при работе от стационарных компрессорных станций чеканочные | маш.-ч | 6,53 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 332142 | Установки для приготовления горячей рубероидной массы ВИР 1.01 | маш.-ч | 56,27 |  |
|  |  |  | 11,38 |  |
| 332223 | Аппарат для переработки битумосодержащих материалов ВИР 1.02 | маш.-ч | 22,22 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 332224 | Аппараты для снятия и измельчения старых, дефектных рубероидных ковров ВИР 1.03 | маш.-ч | 27,44 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 333601 | Фен электрический на 220 В, 140 Вт | маш.-ч | 4,44 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 392601 | Агрегаты для нанесения составов методом торкретирования типа ISO-40 | маш.-ч | 155,80 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 393012 | Фреза самоходная дорожная "WIRTGEN W 35 DC" | маш.-ч | 208,67 |  |
|  |  |  | 13,26 |  |



***Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0001; 101-2501; 103-1455; 103-1456; 103-1457; 103-1458; 103-1459; 103-1460; 407-0012 изложить в следующей редакции:***

Приложение 11

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 3052,85 |  |
| 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 36,36 |  |
| 103-1455 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 12,40 |  |
|  | кгс/см2 ), для температуры до 30 градусов С, диаметром 15 мм |  |  |  |
| 103-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 20,03 |  |
|  | кгс/см2), для температуры до 30 градусов С, диаметром 20 мм |  |  |  |

24

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 103-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 26,75 |  |
|  | кгс/см2 ), для температуры до 30 градусов С, диаметром 25 мм |  |  |  |
| 103-1458 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 13,42 |  |
|  | кгс/см2 ), для температуры до 95 градусов С, диаметром 15 мм |  |  |  |
| 103-1459 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 21,83 |  |
|  | кгс/см2 ), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм |  |  |  |
| 103-1460 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 | м | 27,97 |  |
|  | кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 25 мм |  |  |  |
| 407-0012 | Земля растительная ручной заготовки | м3 | 360,62 |  |

***Сметные цены на материалы, изделия и конструкции дополнить следующими ресурсами:***

**Сметные цены на материалы, изделия и конструкции в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код ресурса | Наименование | Ед.изм. | Сметная |  |
| цена |  |
|  |  |  | руб. |  |
| 101-0405 | Краска для наружных работ бежевая, марки МА-015 | т | 15626,72 |  |
| 101-0598 | Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М | кг | 15,41 |  |
| 101-0602 | Мастика герметизирующая нетвердеющая морозостойкая Тегерон | т | 11552,03 |  |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 5,70 |  |
| 101-1313 | Портландцемент общестроительного назначения быстротвердеющий марки 400 | т | 462,24 |  |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 9,20 |  |
| 101-1754 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | м2 | 7,77 |  |
| 101-1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1476,91 |  |
| 101-2356 | Бумага шлифовальная | 1000 м | 29746,04 |  |
| 101-3172 | Шпатлевка Ветонит ТТ | т | 6485,49 |  |
| 101-4212 | Клей 88-НП | кг | 30,84 |  |
| 101-4215 | Мастика "Ярославна БПХ-1" | т | 18130,05 |  |
| 101-4217 | Мастика "Ярославна БПХ-2" | т | 40727,70 |  |
| 101-4219 | Мастика "Ярославна БПХ-З " | т | 41943,30 |  |
| 101-4258 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм", сечение круглое | м | 2,25 |  |
|  | сплошное, диаметр 30 мм |  |  |  |
| 101-4957 | Материал рулонный на основе этилен-пропиленовых каучуков толщиной 1,1 мм, обычное | м | 45,26 |  |
|  | исполнение |  |  |  |
| 101-5628 | Пудра алюминиевая, марки ПАП-1 | т | 17700,40 |  |
| 101-5983 | Мешки полипропиленовые (50 кг) | шт. | 0,75 |  |
| 101-8023 | Герметик полиуретановый САЗИЛАСТ 24, долговременная герметизация швов | кг | 18,40 |  |
| 101-8052 | Пена монтажная | л | 43,39 |  |
| 101-8089 | Герметик акриловый однокомпонентный АКЦЕНТ-117 для бетонных швов, цвет белый | кг | 13,07 |  |
| 102-0072 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 929,61 |  |
| 102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II | м | 760,22 |  |
|  | сорта |  |  |  |
| 105-3424 | Прокладки ПРП уплотнительные, Д=40 мм | м | 14,28 |  |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 14566,41 |  |
| 113-0246 | Эмаль ПФ-115 серая | т | 14117,37 |  |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м | 54,22 |  |
| 302-1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 | шт. | 786,17 |  |
|  | Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм |  |  |  |
| 402-0419 | Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT | т | 6825,96 |  |
| 403-8296 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1- | шт. | 29,10 |  |
|  | 14) |  |  |  |
| 403-8383 | Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В 15 (200), объем 0,02 м , расход арматуры 0,5 кг/. | шт. | 46,78 |  |
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м | 121,11 |  |
| 408-0220 | Щебень марки 800 фракция 10-20 мм | м3 | 136,03 |  |
| 408-0255 | Щебень марки 800 фракция 5-10 мм | м3 | 144,51 |  |
| 408-0416 | Песок кварцевый | т | 240,00 |  |
| 410-1020 | Асфальт литой для покрытий тротуаров | м3 | 632,55 |  |

***Сметные цены на материалы, изделия и конструкции 101-0831; 101-1958; 302-1176; 408-0012 не используются.***

25

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

***Замены по расценкам 55 -4-1; 55-4-2; 55-4-3; 55-4-4; 56-7-1; 56-7-2; 58-18-1; 58-18-2; 58-18-4; 58-18-5; 61-1-9; 61-1-10; 61- 1-11; 61-1-12; 61-24-1; 62-16-1; 62-16-2; 62-16-3; 62-16-4; 62-16-5; 62-17-1; 62-17-2; 62-17-3; 62-17-4; 62-17-5; 65-5-9; 65-5-10; 65-11-1; 66-40-1; 68-9-1; 68-11-1; 68-16-1; 68-25-2 изложить в следующей редакции:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 12 | |
|  |  |  | **Таблица замены ресурсов** | | | |  |  |  |  |
| Номера |  | Ресурсы по ГЭСНр | | |  |  | Ресурсы по ТЕРр | | | |
| расценок | код |  | ед. изм. |  | расход | код |  | ед. изм. |  | расход |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 55-4-1 | 101-9542 |  | т |  | 0,18 | 101-2435 |  | кг |  | **180** |
|  | 104-9290 |  | м2 |  | 7,2 | 104-0109 |  | м2 |  | 7,2 |
|  | 101-9094 |  | м2 |  | 101,2 | 101-0770 |  | м2 |  | 101,2 |
| 55-4-2 | 101-9542 |  | т |  | 0,18 | 101-2435 |  | кг |  | **180** |
|  | 104-9290 |  | м2 |  | 7,2 | 104-0109 |  | м2 |  | 7,2 |
|  | 101-9094 |  | м2 |  | 101,2 | 101-0770 |  | м2 |  | 101,2 |
| 55-4-3 | 101-9542 |  | т |  | 0,34 | 101-2435 |  | кг |  | **340** |
|  | 104-9290 |  | м2 |  | 14,4 | 104-0109 |  | м2 |  | 14,4 |
|  | 101-9094 |  | м2 |  | 202,4 | 101-0770 |  | м2 |  | 202,4 |
| 55-4-4 | 101-9542 |  | т |  | 0,34 | 101-2435 |  | кг |  | **340** |
|  | 104-9290 |  | м2 |  | 14,4 | 104-0109 |  | м2 |  | 14,4 |
|  | 101-9094 |  | м2 |  | 202,4 | 101-0770 |  | м2 |  | 202,4 |
| 56-7-1 | 101-9883 |  | м2 |  | 74 | 101-1251 |  | м2 |  | 74 |
|  | 101-9084 |  | компл. |  | 100 | 101-2009 |  | компл. |  | 100 |
| 56-7-2 | 101-9883 |  | м2 |  | 66,84 | 101-1251 |  | м2 |  | 66,84 |
|  | 101-9084 |  | компл. |  | 100 | 101-2009 |  | компл. |  | 100 |
| 58-18-1 | **102-9014** |  | **м3** |  | **0,8** | **102-0072** |  | **м3** |  | **0,8** |
| 58-18-2 | **102-9014** |  | **м3** |  | **1,3** | **102-0080** |  | **м3** |  | **1,3** |
| 58-18-4 | **102-9014** |  | **м3** |  | **3,2** | **102-0072** |  | **м3** |  | **3,2** |
| 58-18-5 | **102-9014** |  | **м3** |  | **5,2** | **102-0080** |  | **м3** |  | **5,2** |
| 61-1-9 | 402-9544 |  | т |  | 0,96 | **101-3172** |  | **т** |  | **0,96** |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,01 | 101-1944 |  | т |  | 0,01 |
| 61-1 -10 | 402-9544 |  | т |  | 1,12 | **101-3172** |  | **т** |  | **1,12** |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,011 | 101-1944 |  | т |  | 0,011 |
| 61-1 -11 | 402-9544 |  | т |  | 1,7 | **101-3172** |  | **т** |  | **1,7** |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,018 | 101-1944 |  | т |  | 0,018 |
| 61-1 -12 | 402-9544 |  | т |  | 1,7 | **101-3172** |  | **т** |  | **1,7** |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,018 | 101-1944 |  | т |  | 0,018 |
| 61-24-1 | 402-9544 |  | т |  | 0,54 | **402-0419** |  | **т** |  | **0,54** |
| 62-16-1 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 62-16-2 | 101-9844 |  | т |  | **0,063** | 101-1959 |  | т |  | **0,063** |
| 62-16-3 | 101-9844 |  | т |  | **0,067** | 101-1959 |  | т |  | **0,067** |
| 62-16-4 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 62-16-5 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 62-17-1 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 62-17-2 | 101-9844 |  | т |  | **0,063** | 101-1959 |  | т |  | **0,063** |
| 62-17-3 | 101-9844 |  | т |  | **0,067** | 101-1959 |  | т |  | **0,067** |
| 62-17-4 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 62-17-5 | 101-9844 |  | т |  | **0,071** | 101-1959 |  | т |  | **0,071** |
| 65-5-9 | 302-9009 |  | шт. |  | 100 | **302-1177** |  | **шт.** |  | **100** |
| 65-5-10 | 302-9009 |  | шт. |  | 100 | **302-1179** |  | **шт.** |  | **100** |
| 65-11-1 | 402-9061 |  | м3 |  | 2,92 | 402-0004 |  | м3 |  | 2,92 |
| 66-40-1 | 103-9016 |  | м |  | 110 | 103-1404 |  | м |  | 110 |
|  | 302-9178 |  | шт. |  | 10 | 302-1414 |  | шт. |  | 10 |
|  | 402-9061 |  | м3 |  | 10,2 | 402-0004 |  | м3 |  | 10,2 |
| 68-9-1 | **408-9080** |  | **м 3** |  | **66,5** | **408-0013** |  | **м3** |  | **11,5** |
|  |  |  |  |  |  | **408-0014** |  | **м3** |  | **55** |
| 68-11-1 | 408-9101 |  | м3 |  | 1,31 | 408-0142 |  | м3 |  | 1,31 |
| 68-16-1 | 408-9020 |  | м3 |  | 0,5 | 408-0141 |  | м3 |  | 0,5 |
|  | 408-9080 |  | м |  | 6,3 | 408-0021 |  | м |  | 6,3 |
|  | 410-9059 |  | м3 |  | 5,9 | 410-0054 |  | т |  | **14,16** |

26

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера |  | Ресурсы по ГЭСНр | | |  |  | Ресурсы по ТЕРр | | |  |
| расценок | код |  | ед. изм. |  | расход | код |  | ед. изм. |  | расход |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 68-25-2 | 101-9266 |  | кг |  | 0,13 | 101-0816 |  | т |  | 0,00013 |
|  | 101-9118 |  | м2 |  | 0,16 | 203-0513 |  | м2 |  | 0,16 |

***Приложение 12 дополнить заменами по расценкам 53-21-24; 53-21-25; 53-21-26; 53-21-27; 53-21-28; 53-21-29; 53-21-30; 53-21-31; 53-21-32; 53-21-33; 53-21-34; 53-21-35; 53-21-36; 53-21-37; 53-21-38; 53-21-39; 53-21-40; 58-29-1; 62-35-5; 62-35-6; 62-45-1; 62-45-2; 62-45-3; 62-45-4; 62-45-5; 66-49-1; 68-37-1; 68-37-2; 68-37-3; 68-37-4; 69-16-1; 69-16-2:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Таблица замены ресурсов** | | | |  |  |  |  |
| Номера |  | Ресурсы по ГЭСНр | | |  |  | Ресурсы по ТЕРр | | |  |
| расценок | код |  | ед. изм. |  | расход | код |  | ед. изм. |  | расход |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 53-21-24 | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-25 | 101-9889 |  | м |  | 101 | 101-1975 |  | 100 м |  | 1,01 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-26 | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-27 | 101-9889 |  | м |  | 101 | 101-1975 |  | 100 м |  | 1,01 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-28 | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-29 | 101-9889 |  | м |  | 101 | 101-1975 |  | 100 м |  | 1,01 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-30 | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-31 | 101-9889 |  | м |  | 101 | 101-1975 |  | 100 м |  | 1,01 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 42,375 | 101-8023 |  | кг |  | 42,375 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,76 | 101-1749 |  | т |  | 0,00076 |
| 53-21-32 | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
| 53-21-33 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-34 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-35 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-36 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-37 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-38 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-39 | 101-9091 |  | кг |  | 14,125 | 101-8023 |  | кг |  | 14,125 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 0,25 | 101-1749 |  | т |  | 0,00025 |
| 53-21-40 | 101-9036 |  | шт. |  | 103 | 101-8089 |  | кг |  | 30,9 |
| 58-29-1 | 101-9123 |  | м2 |  | 111,11 | 101-4957 |  | м2 |  | 111,11 |
|  | 113-9006 |  | кг |  | 260 | 101-4215 |  | т |  | 0,26 |
|  | 101-9091 |  | кг |  | 10 | 101-4217 |  | т |  | 0,01 |
| 62-35-5 | 113-9400 |  | кг |  | 14 | 113-0246 |  | т |  | 0,014 |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,01 | 113-0021 |  | т |  | 0,01 |
| 62-35-6 | 113-9400 |  | кг |  | 13 | 113-0246 |  | т |  | 0,013 |
|  | 101-9732 |  | т |  | 0,003 | 113-0021 |  | т |  | 0,003 |
| 62-45-1 | 101-9029 |  | м2 |  | 0,017 | 101-1596 |  | м2 |  | 0,017 |
| 62-45-2 | 101-9029 |  | м2 |  | 0,018 | 101-1596 |  | м2 |  | 0,018 |

27

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера |  | Ресурсы по ГЭСНр | | |  |  | Ресурсы по ТЕРр | | |  |
| расценок | код |  | ед. изм. |  | расход | код |  | ед. изм. |  | расход |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 62-45-3 | 101-9029 |  | м2 |  | 0,018 | 101-1596 |  | м2 |  | 0,018 |
| 62-45-4 | 101-9029 |  | м2 |  | 0,019 | 101-1596 |  | м2 |  | 0,019 |
| 62-45-5 | 101-9029 |  | м2 |  | 0,02 | 101-2356 |  | 1000 м2 |  | 0,00002 |
| 66-49-1 | 101-9540 |  | т |  | 0,224 | 101-1305 |  | т |  | 0,224 |
|  | 408-9020 |  | м3 |  | 0,318 | 408-0122 |  | м3 |  | 0,318 |
| 68-37-1 | 403-9040 |  | шт. |  | П | 403-8383 |  | шт. |  | 1 |
| 68-37-2 | 403-9040 |  | шт. |  | П | 403-8383 |  | шт. |  | 2 |
| 68-37-3 | 403-9040 |  | шт. |  | П | 403-8383 |  | шт. |  | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 403-8296 |  | шт. |  | 1 |
| 68-37-4 | 403-9040 |  | шт. |  | П | 403-8296 |  | шт. |  | 3 |
| 69-16-1 | 408-9080 |  | м3 |  | 10 | 408-0015 |  | м3 |  | 10 |
|  | 410-9060 |  | т |  | 9,6 | 410-1020 |  | м3 |  | 4,174 |
| 69-16-2 | 408-9080 |  | м3 |  | 10 | 408-0015 |  | м3 |  | 10 |
|  | 401-9001 |  | м3 |  | 5 | 401-0066 |  | м3 |  | 5 |

***Замены по расценкам 53- 22-1; 61-3-1; 61-3-2; 61-3-3; 61-3-4; 61-3-5; 61-3-6; 61 -5-1; 61-5-2; 61-5-3; 61-5-4; 61-5-5; 61-5-6; 61-6-5; 61-6-6; 61-7-3; 61-7-4; 61-8-5; 61-8-6; 61-8-7; 61-8-8; 66-38-2; 69-7-2 удалить.***

28

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

**СОДЕРЖАНИЕ:**

В Разделе 53. СТЕНЫ таблицы 53-21, 53-24 изложить в следующей редакции: 4

Таблица 53-21. Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка

швов стеновых панелей и панелей перекрытий 4

Таблица 53-24. Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий

методом инъецирования 6

В Разделе 55. ПЕРЕГОРОДКИ таблицу 55-4 изложить в следующей редакции: 6

Таблица 55-4. Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» 6

В Разделе 56. ПРОЕМЫ таблицы 56-4, 56-7, 56-21 изложить в следующей редакции: 6

Таблица 56-4. Ремонт оконных коробок и колод 6

Таблица 56-7. Устройство форточек в оконных переплетах 7

Таблица 56-21. Установка дверных полотен 7

В Разделе 58. КРЫШИ, КРОВЛИ таблицы 58-12, 58-17, 58-18, 58-27 изложить в следующей редакции: 7

Таблица 58-12. Устройство обрешетки 7

Таблица 58-17. Разборка теплоизоляции на кровле 7

Таблица 58-18. Смена обрешетки 8

Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата «AIV» с

устройством нового покрытия 8

Дополнить таблицами 58-29, 58-30 8

Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на

основе этилен-пропиленовых каучуков 8

Таблица 58-30. Ремонт кровли с переработкой многослойного рубероидного ковра в ВИР-ПЛАСТ 8

В Разделе 61. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 61-1, 61-17, 61-18, 61-19, 61-22, 61-23, 61-24 изложить в

следующей редакции: 8

Таблица 61-1. Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания 8

Таблица 61-17. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов

9

Таблица 61-18. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц 10

Таблица 61-19. Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек 11

Таблица 61-22. Ремонт штукатурки наружных прямолинейных тяг 12

Таблица 61-23. Ремонт штукатурки наружных криволинейных тяг 13

Таблица 61-24. Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») 14

В Разделе 62. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ таблицы 62-13, 62-16, 62-17, 62-27, 62-35, 62-36 изложить в следующей

редакции: 14

Таблица 62-13. Высококачественная масляная окраска ранее окрашенных потолков 14

Таблица 62-16. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей стен водоэмульсионными составами 14

Таблица 62-17. Окрашивание ранее окрашенных поверхностей потолков, водоэмульсионными составами

14

Таблица 62-27. Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-

поливинилацетатным составом (ЦПВА) 15

Таблица 62-35. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток, оград и

ограждений 15

Таблица 62-36. Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей 15

Дополнить таблицей 62-45 16

Таблица 62-45. Снятие многослойных лакокрасочных покрытий методом обжига 16

В Разделе 63. СТЕКОЛЬНЫЕ, ОБОЙНЫЕ И ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ таблицу 63-3 изложить в следующей

редакции: 16

Таблица 63-3. Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах 16

В Разделе 65. ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ таблицы 65-5, 65-9, 65-15 изложить в

следующей редакции: 17

Таблица 65-5. Смена арматуры 17

Таблица 65-9. Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из

стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы 17

Таблица 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях;

замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных

металлополимерных труб 19

Раздел 66. НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ дополнить таблицами 66-48, 66-49, 66-51, 66-52 21

Таблица 66-48. Восстановление внутренних поверхностей канализационных колодцев нанесением

цементно-песчанной гидроизоляции 21

Таблица 66-49. Заделка трещин, раковин и сколов оголовков труб 21

29

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРр 81-04-2001-И1

Таблица 66-51. Водолазное обследование тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до

4050 мм 21

Таблица 66-52. Подводно-технические водолазные работы по очистке от камней, щебня и ила

тоннельных коллекторов внутренним диаметром от 1500 мм до 4050 мм 21

В Разделе 68. БЛАГОУСТРОЙСТВО таблицы 68-1, 68-11, 68-16, 68-34, 68-35 изложить в следующей редакции:

21

Таблица 68-1. Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет 21

Таблица 68-11. Перемощение мостовой 22

Таблица 68-16. Ремонт тротуаров из литого асфальта 22

Таблица 68-34. Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня 22

Таблица 68-35. Валка деревьев в труднодоступных местах с применением канатного метода страховки

без корчевки пня 22

Дополнить таблицами 68-36, 68-37 22

Таблица 68-36. Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев 22

Таблица 68-37. Регулирование высотного положения крышек колодцев 22

Раздел 69. ПРОЧИЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ дополнить таблицами 69-15, 69-16 23

Таблица 69-15. Затаривание строительного мусора в мешки 23

Таблица 69-16. Ремонт отмостки 23

Приложение 10 24

Приложение 11 24

Приложение 12 26

30