**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРм 81-03-38-2001**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм­2001**

**СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ**

**Смоленск 2014**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

**ТЕРм 81-03-38-2001**

**СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Часть 38**

**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БАЗ**

**Издание официальное**

**Смоленск 2014**

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования. Смоленская область ТЕРм 81-03-38-2001 Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз**

Смоленск, 2014 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее

– ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

**III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

**Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | | |  | Затраты |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  |  | эксплуатация машин | |  | материалы | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | оплата |  | в т.ч. |  | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата |  | чел.-ч. |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. |  | всего |  | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда |  | Масса обору- |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов |  | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| **Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ** | | | | | | | | | |  |
| **Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники,** | | | | | | | | | |  |
|  | **отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)** | | | | | | |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **т конструкций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  | | | |  |
|  | **Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних** | | | | | | | | |  |
|  | **устройств и др.), сборка с помощью:** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-001-01 | крана на автомобильном ходу | 8499,92 |  | 718,79 | 1681,33 | 119,34 |  | 6099,80 | 91,8 |  |
| 38-01-001-02 | крана мостового | 7831,40 |  | 678,86 | 1053,54 | 102,50 |  | 6099,00 | 86,7 |  |
| 38-01-001-03 | лебедок электрических (с | 7976,16 |  | 947,43 | 924,36 | 129,33 |  | 6104,37 | 121 |  |
|  | установкой и снятием их в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-001-04 | лебедок ручных (с установкой | 7679,24 |  | 986,58 | 587,51 | 6,63 |  | 6105,15 | 126 |  |
|  | и снятием их в процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или вручную (мелких деталей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции** | | | | | | | | |  |  |
|  | **промышленных зданий** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **т конструкций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |
|  | **Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью:** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-01 | крана на автомобильном ходу | 5089,31 |  | 182,44 | 258,91 | 13,26 |  | 4647,96 | 23,3 |  |
| 38-01-002-02 | крана мостового | 5050,32 |  | 180,09 | 222,32 | 12,33 |  | 4647,91 | 23 |  |
| 38-01-002-03 | лебедок электрических (с | 5117,87 |  | 217,67 | 251,54 | 26,59 |  | 4648,66 | 27,8 |  |
|  | установкой и снятием их в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-002-04 | лебедок ручных (с установкой | 5095,24 |  | 242,73 | 203,35 | 6,63 |  | 4649,16 | 31 |  |
|  | и снятием их в процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или вручную (мелких деталей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: **1** **т конструкций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |
|  | **Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью:** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-003-01 | крана на автомобильном ходу | 7490,86 |  | 712,53 | 1101,14 | 87,83 |  | 5677,19 | 91 |  |
| 38-01-003-02 | крана мостового | 7058,23 |  | 686,69 | 694,87 | 77,00 |  | 5676,67 | 87,7 |  |
| 38-01-003-03 | лебедок электрических (с | 7037,34 |  | 908,28 | 447,95 | 14,93 |  | 5681,11 | 116 |  |
|  | установкой и снятием их в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 38-01-003-04 | | лебедок ручных (с установкой | 7016,97 | 939,60 | 395,64 | 14,93 | 5681,73 | 120 |  |
|  |  | и снятием их в процессе работы) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | или вручную (мелких деталей) |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы**

Измеритель: **1** **т конструкций**

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-004-01 | площадки для обслуживания | 7200,76 | 726,75 | 951,98 | 71,45 | 5522,03 | 95 |
|  | оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-02 | лестницы прямолинейные и | 9160,53 | 939,60 | 743,16 | 41,61 | 7477,77 | 120 |
|  | криволинейные с ограждением |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сборка с помощью крана мостового:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-03 | площадки для обслуживания | 6933,21 | 711,45 | 701,97 | 64,73 | 5519,79 | 93 |
|  | оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-04 | лестницы прямолинейные и | 9117,05 | 939,60 | 699,68 | 40,40 | 7477,77 | 120 |
|  | криволинейные с ограждением |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-05 | площадки для обслуживания | 7098,01 | 902,70 | 669,77 | 83,56 | 5525,54 | 118 |
|  | оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-06 | лестницы прямолинейные и | 9301,75 | 1096,20 | 724,65 | 54,89 | 7480,90 | 140 |
|  | криволинейные с ограждением |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких** | | | | | | |
|  | **деталей):** |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-07 | площадки для обслуживания | 6959,23 | 918,00 | 515,38 | 26,40 | 5525,85 | 120 |
|  | оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-004-08 | лестницы прямолинейные и | 9252,30 | 1096,20 | 675,20 | 33,63 | 7480,90 | 140 |
|  | криволинейные с ограждением |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи**

Измеритель: **1** **т конструкций**

**Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-005-01 | крана на автомобильном ходу | 6786,91 | 429,87 | 541,94 | 41,36 | 5815,10 | 54,9 |
| 38-01-005-02 | крана мостового | 6629,64 | 420,47 | 394,26 | 37,36 | 5814,91 | 53,7 |
| 38-01-005-03 | лебедок электрических (с | 6807,25 | 595,08 | 393,36 | 54,06 | 5818,81 | 76 |
|  | установкой и снятием их в |  |  |  |  |  |  |
|  | процессе работы) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-005-04 | лебедок ручных (с установкой | 6713,90 | 604,48 | 290,83 | 14,83 | 5818,59 | 77,2 |
|  | и снятием их в процессе работы) |  |  |  |  |  |  |
|  | или вручную (мелких деталей) |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции**

Измеритель: **1** **т конструкций**

**Сборка с помощью крана на автомобильном ходу:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38-01-006-01 | листовые конструкции массой | 12504,88 | 1231,65 | 3890,35 | 137,09 | 7382,88 | 161 |
|  | до 0,5 т (бачки, течки, воронки, |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба, лотки и пр.) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-02 | стремянки, связи, кронштейны, | 8986,55 | 841,50 | 1920,82 | 22,50 | 6224,23 | 110 |
|  | тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сборка с помощью крана мостового:** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-03 | листовые конструкции массой | 11840,13 | 1193,40 | 3264,61 | 121,91 | 7382,12 | 156 |
|  | до 0,5 т (бачки, течки, воронки, |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба, лотки и пр.) |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-04 | стремянки, связи, кронштейны, | 8943,07 | 841,50 | 1877,34 | 21,30 | 6224,23 | 110 |
|  | тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы):** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-05 | листовые конструкции массой | 12188,83 | 1445,85 | 3331,03 | 147,35 | 7411,95 | 189 |
|  | до 0,5 т (бачки, течки, воронки, |  |  |  |  |  |  |
|  | желоба, лотки и пр.) |  |  |  |  |  |  |

4

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  | Затраты |  |
|  | расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | труда |  |
|  | Коды | Наименование и характеристика | затраты, | оплата |  | в т.ч. | расход | рабочих, |  |
|  | труда |  | оплата | чел.-ч. |  |
|  | неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | Масса обору- |  |
|  | материалов | единица измерения |  |  | материалов |  |
|  |  |  |  | машинистов | дования, т |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 38-01-006-06 | | стремянки, связи, кронштейны, | 9139,89 | 994,50 | 1918,10 | 35,78 | 6227,29 | 130 |  |
|  |  | тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких** | | | | | | |  |
|  |  | **деталей):** |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-07 | | листовые конструкции массой | 11998,85 | 1484,10 | 3087,59 | 36,26 | 7427,16 | 194 |  |
|  |  | до 0,5 т (бачки, течки, воронки, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | желоба, лотки и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 38-01-006-08 | | стремянки, связи, кронштейны, | 9087,21 | 994,50 | 1865,42 | 14,53 | 6227,29 | 130 |  |
|  |  | тормозные конструкции и пр. |  |  |  |  |  |  |  |

5

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

============================= **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ** ===============================

6

ТЕРм-2001 Смоленская область. Часть 38. «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»

**Содержание**

Часть 38. Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз 3

Раздел 1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 3

Таблица 38-01-001. Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники,

мерники без внутренних устройств и др.) 3

Таблица 38-01-002. Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий 3

Таблица 38-01-003. Решетчатые конструкции 3

Таблица 38-01-004. Площадки и лестницы 4

Таблица 38-01-005. Эстакады, галереи 4

Таблица 38-01-006. Мелкие индивидуальные конструкции 4

7