Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРмр 81-06-2001-И1

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ**

***В Территориальные единичные расценки на капитальный ремонт оборудования внесены следующие изменения и дополнения:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |

**В Части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» таблицы 01-01-006, 01-01-007, 01-01-035, 01-02-001, 01-02-003, 01-02-005, 01-05-001, 01-05-002, 01-05-003, 01-05-004 изложить в следующей редакции:**

**Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта**

Измеритель: 1 станция Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-006-01 | 1 | 550,79 | 530,06 | 4,83 | 0,00 | 15,90 | 64,8 |
| 01-01-006-02 | 2, одиночная работа | 564,27 | 543,15 | 4,83 | 0,00 | 16,29 | 66,4 |
| 01-01-006-03 | 2, парная работа | 599,15 | 577,01 | 4,83 | 0,00 | 17,31 | 71,5 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-006-04 | **Добавлять или исключать на** | 27,30 | 26,50 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 3,24 |
|  | **каждый этаж сверх или менее 9-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ти по расценкам 01-01-006-01, -** |  |  |  |  |  |  |
|  | **02, -03** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта**

Измеритель: 1 система управления Замена системы управления лифта на 9 этажей, при количестве лифтов в подъезде:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-007-01 | 1, одиночная работа | 1578,66 | 1095,44 | 450,36 | 49,67 | 32,86 | 144,9 |
| 01-01-007-02 | 1, частотное регулирование | 1653,04 | 1122,66 | 496,70 | 55,94 | 33,68 | 148,5 |
| 01-01-007-03 | 2, одиночная работа | 1571,66 | 1088,64 | 450,36 | 49,67 | 32,66 | 144 |
| 01-01-007-04 | 2, частотное регулирование | 1646,04 | 1115,86 | 496,70 | 55,94 | 33,48 | 147,6 |
| 01-01-007-05 | 2, парная работа | 1595,33 | 1109,05 | 453,01 | 49,67 | 33,27 | 146,7 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-007-06 | **Добавлять или исключать на** | 57,41 | 54,98 | 0,78 | 0,00 | 1,65 | 7,45 |
|  | **каждый этаж сверх или менее 9-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ти по расценкам 01-01-007-01, -** |  |  |  |  |  |  |
|  | **02, -03, -04, -05** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации**

Измеритель: 1 шкаф Отсоединение проводов от:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-035-01 | шкафа управления, количество | 12,86 | 12,49 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 1,8 |
|  | концов - 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 концов |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-02 | **на каждые 10 концов** | 1,58 | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,22 |
|  | **меньше или больше 80** |  |  |  |  |  |  |
|  | **уменьшать или добавлять (к** |  |  |  |  |  |  |
|  | **расценке 01-01-035-01)** |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 блок-контакт |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-03 | блок-контакта распашной, | 2,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,28 |
|  | раздвижной двери шахты, |  |  |  |  |  |  |
|  | концевого выключателя |  |  |  |  |  |  |

3

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРмр 81-06-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  |  | В том числе, руб. | | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций |  | Прямые |  | эксплуатация машин | | | материалы | Затраты |  |
|  |  |  | оплата |  |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика |  | затраты, |  |  | расход |  |
|  | труда |  |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, |  | руб. | всего |  | оплата | неучтенных |  |
|  |  | рабочих |  | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-04 | вызывного аппарата |  | 3,29 | 3,19 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,46 |  |
|  | Измеритель: 1 переключатель, датчик | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-05 | этажного переключателя или |  | 1,72 | 1,67 | 0,00 |  | 0,00 | 0,05 | 0,24 |  |
|  | датчика селекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-06 | центральной распаячной |  | 10,58 | 10,27 | 0,00 |  | 0,00 | 0,31 | 1,48 |  |
|  | коробки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-07 | этажной распаячной коробки |  | 3,86 | 3,75 | 0,00 |  | 0,00 | 0,11 | 0,54 |  |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-08 | Снятие электропроводки, |  | 8,00 | 7,77 | 0,00 |  | 0,00 | 0,23 | 1,12 |  |
|  | проложенной в трубах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-09 | Заготовка проводов |  | 1,85 | 1,80 | 0,00 |  | 0,00 | 0,05 | 0,26 |  |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-10 | Заготовка жгута (до 10 жил) |  | 3,55 | 3,45 | 0,00 |  | 0,00 | 0,10 | 0,44 |  |
|  | Измеритель: 1 струна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-11 | Установка струны (несущего |  | 13,68 | 13,28 | 0,00 |  | 0,00 | 0,40 | 1,8 |  |
|  | троса) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прокладка жгута электропроводки: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-12 | по шахте |  | 4,11 | 3,99 | 0,00 |  | 0,00 | 0,12 | 0,54 |  |
|  | Измеритель: 1 п. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-13 | в трубах к шкафу управления |  | 3,80 | 3,69 | 0,00 |  | 0,00 | 0,11 | 0,5 |  |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсоединение проводов к: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-14 | центральной распаячной |  | 13,23 | 12,84 | 0,00 |  | 0,00 | 0,39 | 1,74 |  |
|  | коробке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-15 | этажной распаячной коробке |  | 6,39 | 6,20 | 0,00 |  | 0,00 | 0,19 | 0,84 |  |
|  | Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-16 | электрическим аппаратам, |  | 4,86 | 4,72 | 0,00 |  | 0,00 | 0,14 | 0,64 |  |
|  | установленным в шахте и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | приямке лифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 провод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-17 | шкафу управления лифтом |  | 0,45 | 0,44 | 0,00 |  | 0,00 | 0,01 | 0,06 |  |
|  | Измеритель: 1 коробка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прозвонка электропроводки от шкафа управления до распаянной коробки: | | | | | |  |  |  |  |
| 01-01-035-18 | центральной |  | 9,42 | 9,15 | 0,00 |  | 0,00 | 0,27 | 1,24 |  |
| 01-01-035-19 | этажной |  | 4,56 | 4,43 | 0,00 |  | 0,00 | 0,13 | 0,6 |  |
|  | Измеритель: 1 шкаф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсоединение проводов цепи управления к шкафу управления лифтом с дверями: | | | | | | |  |  |  |
| 01-01-035-20 | распашными |  | 27,97 | 27,16 | 0,00 |  | 0,00 | 0,81 | 3,68 |  |
| 01-01-035-21 | раздвижными |  | 44,32 | 43,03 | 0,00 |  | 0,00 | 1,29 | 5,83 |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-01-035-22 | Опробование работы лифта на |  | 5,96 | 5,79 | 0,00 |  | 0,00 | 0,17 | 0,74 |  |
|  | всех режимах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 | направляющая длиной 2 м | |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-01 | Выверка направляющих кабины | | 160,24 | 155,57 | 0,00 | 0,00 | 4,67 | 20,1 |
|  | (противовеса), длиной 2 м | |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 2 | м высоты подъема |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-02 | **На каждые последующие 2 м** | | 24,87 | 24,15 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 3,12 |
|  | **высоты подъема лифта** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-02-001-** | |  |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 | направляющая длиной 2 м | |  |  |  |  |  |

4

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРмр 81-06-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-02-001-03 | Очистка и промывка | 50,31 | 48,84 | 0,00 | 0,00 | 1,47 | 6,7 |  |
|  | направляющих кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (противовеса), длиной 2 м |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 2 м высоты подъема |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-001-04 | **На каждые последующие 2 м** | 5,71 | 5,54 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,76 |  |
|  | **высоты подъема лифта** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-02-001-** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **03** |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС).**

Измеритель: 1 блок Установка блока сигнализации, количество этажей-9, работа лифта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-02-003-01 | одиночная | 92,49 | 89,42 | 0,39 | 0,00 | 2,68 | 10,62 |
| 01-02-003-02 | парная | 100,30 | 97,00 | 0,39 | 0,00 | 2,91 | 11,52 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-003-03 | **Добавлять или исключать на** | 3,21 | 3,12 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,37 |
|  | **каждый этаж сверх или менее 9-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ти по норам 01-02-003-01, -02** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)**

Измеритель: 1 устройство Установка устройства безопасности, количество этажей-9, работа лифта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-02-005-01 | одиночная | 295,07 | 286,10 | 0,39 | 0,00 | 8,58 | 38,3 |
| 01-02-005-02 | парная | 302,77 | 293,57 | 0,39 | 0,00 | 8,81 | 39,3 |
|  | Измеритель: 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 01-02-005-03 | **Добавлять или исключать на** | 21,28 | 20,66 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 2,8 |
|  | **каждый этаж сверх или менее 9-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **ти по расценкам 01-02-005-01, -** |  |  |  |  |  |  |
|  | **02** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-01 | Полное техническое | 555,41 | 539,23 | 0,00 | 0,00 | 16,18 | 46,31 |
|  | освидетельствование лифта на две |  |  |  |  |  |  |
|  | остановки |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-001-02 | **За каждую дополнительную** | 55,33 | 53,72 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 4,68 |
|  | **остановку больше двух** |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-05-001-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-01 | Периодическое техническое | 286,06 | 277,73 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | 24,64 |
|  | освидетельствование лифта на две |  |  |  |  |  |  |
|  | остановки |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-002-02 | **За каждую дополнительную** | 23,87 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 2,1 |
|  | **остановку больше двух** |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-05-002-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта оборудования**

Измеритель: 1 лифт Частичное техническое освидетельствование лифта на две остановки после:

5

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРмр 81-06-2001-И1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера | Наименование и характеристика |  |  | В том числе, руб. | |  |  |  |
| расценок | строительных работ и конструкций | Прямые |  | эксплуатация машин | | материалы | Затраты |  |
|  |  | оплата |  | в т.ч. |  | труда |  |
| Коды | Наименование и характеристика | затраты, |  | расход |  |
| труда |  | рабочих , |  |
| неучтенных | неучтенных расценками материалов, | руб. | всего | оплата | неучтенных |  |
|  | рабочих | труда | чел.-ч. |  |
| материалов | единица измерения |  |  |  | машинистов | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 01-05-003-01 | замены канатоведущего шкива | 127,54 | 123,83 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 11,08 |  |
|  | (КВШ) лебедки |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-02 | изменения принципиальной | 102,33 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 2,98 | 8,89 |  |
|  | электрической схемы, замены |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электропроводки силовой цепи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | или цепи управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-03 | замены или ремонта лебедки, | 132,73 | 128,86 | 0,00 | 0,00 | 3,87 | 11,53 |  |
|  | редуктора, тормозного устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-04 | замены системы, шкафа, | 106,94 | 103,83 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 9,29 |  |
|  | устройства управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-05 | замены тяговых канатов лифта | 130,19 | 126,40 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 11,31 |  |
| 01-05-003-06 | замены или ремонта ловителей | 110,16 | 106,95 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 9,57 |  |
| 01-05-003-07 | замены или ремонта | 114,42 | 111,09 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 9,94 |  |
|  | ограничителя скорости |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-08 | замены или ремонта буфера | 109,36 | 106,17 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 9,5 |  |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-09 | **За каждую дополнительную** | 10,79 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,95 |  |
|  | **остановку больше двух** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценкам 01-05-** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **003-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-10 | Частичное техническое | 103,73 | 100,71 | 0,00 | 0,00 | 3,02 | 9,01 |  |
|  | освидетельствование лифта на две |  |  |  |  |  |  |  |
|  | остановки после замены кабины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-003-11 | **За каждую дополнительную** | 9,53 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,84 |  |
|  | **остановку больше двух** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-05-003-** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10** |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеритель: 1 лифт |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-01 | Техническое диагностирование | 954,23 | 926,44 | 0,00 | 0,00 | 27,79 | 74,68 |
|  | отработавшего назначенный срок |  |  |  |  |  |  |
|  | службы лифта на две остановки |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 1 остановка |  |  |  |  |  |  |
| 01-05-004-02 | **За каждую дополнительную** | 44,68 | 43,38 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 3,44 |
|  | **остановку больше двух** |  |  |  |  |  |  |
|  | **добавлять к расценке 01-05-004-** |  |  |  |  |  |  |
|  | **01** |  |  |  |  |  |  |

6

Изменения, которые вносятся в территориальные сметные нормативы Смоленской области. ТЕРмр 81-06-2001-И1

**СОДЕРЖАНИЕ:**

В Части 1 «Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов» таблицы 01-01-006, 01-01-007, 01-01-

035, 01-02-001, 01-02-003, 01-02-005, 01-05-001, 01-05-002, 01-05-003, 01-05-004 изложить в следующей

редакции: 3

Таблица 01-01-006. Замена станции управления лифта 3

Таблица 01-01-007. Замена системы управления лифта 3

Таблица 01-01-035. Замена электропроводки цепей управления и сигнализации 3

Таблица 01-02-001. Выверка, очистка и промывка направляющих кабины лифта (противовеса) 4

Таблица 01-02-003. Установка блока сигнализации (БС) 5

Таблица 01-02-005. Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО) 5

Таблица 01-05-001. Полное техническое освидетельствование лифта 5

Таблица 01-05-002. Периодическое техническое освидетельствование лифта 5

Таблица 01-05-003. Частичное техническое освидетельствование лифта после замены или ремонта

оборудования 5

Таблица 01-05-004. Техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы 6

7